MALE KODE TIL UDENDØRS TRÆVÆRK.

Ved behov for at male træværket udenfor, skal det males i grålige nuancer:

Navn: A-base

Produktnavn: Drygolin optimal

Farvenavn: Grey matter

Farvekode: 7391 / S2002-G